**I/B.)** A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA

1.    Kút helye:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | megye |
|  | | | IRSZ, település |
|  | | | utca, házszám |
|  | | | Hrsz. |
| X= | Y= | Z= | EOV koordináta |

2.    Tulajdonos:

|  |  |
| --- | --- |
| neve: |  |
| állandó lakóhelye: |  |
| személyi ig. száma: |  |

3.    Kútadatok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| talpmélység (m): | | |  | |
| nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m): | | |  | |
| fúrt átmérő: | (m-m) (m-m) | | (mm) (mm) | |
| iránycső: | anyaga (PVC, acél) | átmérője (mm/mm) | | rakathossz (m-m) |
| csövezet: | anyaga (PVC, acél) | átmérője (mm/mm) | | rakathossz (m-m) |
| szűrőzött szakasz: | mélységköze (m-m) | átmérője (mm/mm) | | kialakítása, típusa |

4.    Vízkiemelés:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| módja: | kézi | gépi: |
| kitermelni tervezett hozam (m3/nap) | |  |
| szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m): | |  |

5.    Kútfejakna méretei (m):

6.    Megjegyzés: